

In-Sight

Deboxeur robotisé



Connexion camera au logiciel IN-SIGHT explorer

Pour pouvoir connecter la camera au logiciel, il faut d’abord lancer le logiciel In-Sight Explorer 6.5.0, ce logiciel est celui développé par Cognex afin d’utiliser et de paramétrer la caméra.

Une image contenant texte, logo, cercle, Graphique

Description générée automatiquement

On vient ensuite sélectionner l’onglet « Système » en haut dans la barre des tâches.



Puis on sélectionne l’onglet « Ajouter capteur/périphérique au réseau ».

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

On branche notre caméra sur notre réseau, on sélectionne bien « Afficher tout » pour voir la notre caméra, puis on sélectionne la caméra qu’on utilise, celle avec l’adresse IP : 10.16.7.19, et on applique ensuite afin qu’on puisse accéder a la caméra depuis le logiciel.

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage

Description générée automatiquement

2

1

3

Et voila le résultat attendu, on peut voir que notre caméra est bien connecté au logiciel In-Sight Explorer.

Une image contenant capture d’écran, Logiciel multimédia, logiciel, Logiciel de graphisme

Description générée automatiquement