|  |  |
| --- | --- |
| Titre | Calibration |
| Objectif | Calibré la camera |
| Pré-conditions | In-Sight Allumer, avec le tableur de lancer, la grille de calibrage est imprimé et placé sur le plan de travail |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Démarche | Données | Comportement attendu | OK ? |
| 1 | Dans les fonctions Coordonnées→Calibration faites glisser CalibrateGrid dans une cellule |  | Une page s’ouvre avec la configuration de la grille de calibration |  |
| 2 | On laisse les valeurs dans configuration puis cliqué sur Insérer en gauche |  | La page insérer s’affiche |  |
| 3 | Retirer chaque éléments sur la grille de calibration sur le plan de travail puis faites un déclanchement en cliquant sur Déclencheur. |  | Les coordonnées s’affiche pour chaque carré de la grille. |  |
| 4 | Cliqué ensuite sur calibrer et la calibration est effectué. |  | La page résultat s’affiche en montrant les erreurs moyennes et l’erreur maximal |  |
| 5 | Cliqué sur OK |  | Calib s’affiche dans le tableur. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test réaliser par : | Réaliser le : |
| Commentaire : | Approbation : |