

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Gestion fichier projet

Hugo Pageaux

Castel Frere

31 mai 2023

# Comment ouvrir un project sur In-Sight Explorer

Pour ouvrir un projet sur In-Sight Explorer il vous suffit de vous diriger l’icône montré ci-dessous :

Une image contenant texte, capture d’écran, Logiciel multimédia, logiciel

Description générée automatiquement

Puis vous allez être rediriger sur une interface ou vous allez voir différents dossiers dont un qui s’appelle « Capteurs In-Sight » et c’est ici dans le dossier « Camera\_cognex » que vous allez retrouver vos projets et ancien projet.

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Logiciel multimédia

Description générée automatiquement

Je mettrais mon projet dans mon dossier Insight Explorer qui est dans le dossier projet.

# Comment sauvegarder un projet sur la caméra

Pour enregistrer les dernières modifications sur vitre projet, il faut vous diriger vers l’outils « enregistrer projet » :

Une image contenant texte, capture d’écran, multimédia, Police

Description générée automatiquement

Ensuite vous trouverez cette interface en bas de votre écran :

1

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel

Description générée automatiquement

3

2

Ici vous allez pouvoir enregistrer votre projet, c’est-à-dire le mettre à jour sur votre PC (**1**).

Option de démarrage comme son nom l’indique, vous demande si dès que vous allez ouvrir In-Sight explorer vous voulez trouver quel projet ouvert et si oui ou non la caméra sera déjà en ligne lorsque vous lancerez le logiciel (**2**).

La maintenance du capteur sert à insérer les modifications du projet que vous avez réaliser directement sur la caméra (**3**).